**附件：** 壁挂签到机采购需求

**一、招标项目一览表**

具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项****序号** | **标项名称或内容** | **数量** | **单位** | **预算总金额****（万元）** | **交货地点** |
| 1 | 壁挂签到机 | 11 | 套 | 13 | 仙居县人民医院 |

1. **技术需求**

|  |
| --- |
| **壁挂机规格参数** |
| **功能模块** | **详细配置参数** |
| **工控主机** | CPU：≥四核，主板：I5 2537；内存：≥4G；固态硬盘：≥ 200G 4个USB 2.0接口；2个USB3.0接口；集成声卡、显卡；集成千兆网卡,支持独立温控排风系统。 |
| **显示模块** | 21.5"全视角液晶屏，亮度>350cd/m2,最佳分辨率1920\*1080，竖屏。 |
| **操作系统** | win7、win8、win10 |
| **触摸屏模块** | 21.5寸纯平面投射式电容屏，正面整屏完全平面，没有其它间隙，防暴，防尘，防水，防炫多面结合。 |
| NET框架 | .NetFramework4.5及以上 |
| **机柜** | 1、铝形材、钢化玻璃、五金多层组合、多颜色搭配，制作材料厚度：不小于1.5mm。表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏，亚光漆； |
| 2、尺寸规格：高≤695MM，宽≤325MM，厚度≤65MM； |
| 3、外部接入模块：外置USB接口≥两个，RJ45网口1个，电源开关/复位键1个，电源插口1个,功放1对(带音量调节)。 |
| 4、内部结构：模块定位，布线规范整齐； |
| 5、安全性要求：充分考虑到设备使用环境的特殊性，在安全性及防尘、便于维护方面处理的解决方案。 |
| **社保读卡器** | 主卡座支持 1 个 ISO7816 标准卡尺寸的卡座，可使用社保卡读取居民社保卡信息20 万次。符合 ISO7816 协议的 T=0 、T=1 的 CPU 卡的操作  |
| **身份阅读器** | 公安部认证模块支持卡型：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡；工作频率：13.5，6MHz ；通讯速率：106Kbps ；校验：循环冗余校验（CRC）；感应面积：100\*120mm ；感应距离： 大于50mm ；传输速率：USB接口 12Mbps RS232接口 9.6-115.2Kbps ；软件接口：支持VC、VB、DELPHI、PB等 ；电源：计算机供电（USB接口）；工作电流：220mA/DC ；平均无故障工作时间：大于等于30000小时。 |
| **扫码模块** | 1、COMS识读，白色LED光源，分辨率640\*480；2、识读码制：1D: code 128,EAN13,EAN8, code39； 3、符合FCC classB, CE, EMC classB； |
| **安装** | 1.含网络布线，壁挂签到机安装调试。 |

**三、商务需求**

1. 工期要求：自合同签订之日起45个日历天内完成安装并上线运行。

2、付款方式：合同签订后10个工作日内支付20%的款项，系统建成并上线运行, 双方签订系统上线报告后支付40%，项目验收并签署验收报告后支付40%的款项。

3、项目实施要求

1）具备科学性、合理性、规范性和可操作性充分的实施方案（包括工期计划，各阶段工作内容，用户使用培训等内容）。

2）开展之前，项目实施人员应制定一套完整科学可行的实施方案，作为系统建设实施的总体计划和步骤。

3）对项目实施管理的进度、质量、变更、风险、文档、团队等各个方面都有成熟的管理体系及对应的管理及制度方案。

4、保修及服务：

1）具备完善的维护服务方案。本项目免费维护期至少3年，维护期以项目终验之日起算。

2）维护期内，向采购单位提供7\*24小时保修和维护服务（电话、远程或现场）。对现场不能完成的工作，1个工作日内给出解决方案，按双方协定时间完成服务。对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，8小时内到达现场。保修和维护服务内容包括但不限于软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、新功能开发升级），保证投标人所开发的软件正常运行等。