**一、设备维保需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 维保内容：超声设备共计22 台（包含所有超声探头及相关附件），设备品牌、型号详见清单。 |
| 2 | 浙江省内具有维修站，提供营业执照等相关证明材料。 |
| 3 | 服务工程师必须为经培训合格，取得相关服务资格的人员。省内服务工程师数量不少于4人，提供人员清单及联系方式。 |
| 4 | 投标人所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有零配件为原厂原装全新配件，进口配件需提供报关证明，重要部件需提供出厂检测报告，所有更换配件应与设备匹配，确保维保后设备质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求。（需提供承诺函） |
| 5 | 维保要求：超声设备共计22 台，包含本机、探头及所有相关附件的维修、更换；设备安全检查、预防性维护保养。合同期内免费提供所需配件、备件并承担相关服务费用。提供24h\*365天热线支持，响应时间不超过1小时，需现场维修时工程师48小时内到场，72小时内完成维修。 |
| 6 | 在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务方提供。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **品牌/型号** | **设备序列号** | **过保日期** | **保修月数（至2028-06-30）** |
| 1 | GE Venue | VEB003544 | / | / |
| 2 | GE VIVID E9 | VE99548 | / | / |
| 3 | GE VOLSON E8 | H48691XJ/E30409 | / | / |
| 4 | GE LOGIQ E9 | 206128US6 | / | / |
| 5 | GE LOGIQ E9 | 128234US7 | / | / |
| 6 | GE VOLUSON S6 | 50009TSU4 | / | / |
| 7 | GE LOGIO P5 | 259126SU1 | / | / |
| 8 | GE VENUE 50 | 432931WX4 | / | / |
| 9 | GE VENUE 50 | 595660WX2 | / | / |
| 10 | GE VENUE 50 | 595659WX4 | / | / |
| 11 | GE LUGIQ E（便携） | 611413WXO | / | / |
| 12 | 西门子 ACUSON Sequoia | 802766 | / | / |
| 13 | 西门子 S2000 | 208817 | / | / |
| 14 | 日立 Noblus | G3004634 | / | / |
| 15 | 百胜 Mylab CLASS C | 10568 | / | / |
| 16 | 迈瑞 Resona7S | 7Y-93000259 | / | / |
| 17 | 飞利普 EPIQ7 | CUS023B1710 | 20270221 | 17 |
| 18 | GE VOLUSON E10 | E82772 | 20270206 | 17 |
| 19 | 开立S60 V0 | 0826513994 | 20260915 | 22 |
| 20 | 开立 M8（便携） | cs8-18001092 | 20270119 | 18 |
| 21 | 开立 X5PR0（便携） | 0486161608 | 20280414 | 2 |
| 22 | 开立 X5PR0（便携） | 0486124764 | 20280414 | 2 |

**二、设备清单**